**Для перекалибровки проделайте следующее:**

1. Выберите меню «Калибровка» нажатием клавиши MENU в меню функций.
2. Подтвердите выбор нажатием клавиши ENTER.
3. Выберете параметр, который должен быть перекалиброван нажатием клавиши MENU соответственно с клавишей ENTER.
4. Введите перекалибровочный код знак за знаком. При помощи нажатия кнопки MENU вы выбираете число, при помощи нажатия клавиши ENTER вы перемещаетесь к следующему знаку.
5. Если вы ввели все 8 знаков, то прибор проверит этот код путем высвечивания защитного кода.
6. Сверьте защитный код на приборе с защитным кодом, который вы получите вместе с кодом калибровки.
7. Если код совпадает, нажмите «да» (yes).
8. Теперь перекалибровка состоялась.
9. Для проверки правильности перекалибровки рекомендуется измерение контролей.